湛江市第一中医医院1、2、3号楼层弱电间加装视频监控项目

招标需求书

一、项目名称

湛江市第一中医医院1、2、3号楼层弱电间加装视频监控项目

招标人、招标代理部门

    湛江市第一中医医院采购办
三、项目主要内容

本项目实施范围涵盖医院新院区1、2、3号楼各楼层共计52个弱电间，具体功能需求包括但不限于：

1、视频监控功能

    (1)提供52台海康威视400万像素2.8mm警戒摄像机，在有人员进入移动时及触发报警，同时摄像机会发出非法闯入的语音警报，而且能清晰捕捉人员面部特征及行为细节，及时传送至录像机显示画面。支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警，1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲，支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本

(2)摄像机7x24小时不间断运行，录像数据存储保存不少于30天。

(3)具有低照度与红外夜视，弱电间内通常光线昏暗，摄像机具备优异的低照度性能，并在无光环境下能自动切换红外夜视模式，保证全天候清晰成像。

(4)每个弱电间内部部署摄像机应能完整覆盖门口及主要设备机柜区域，确保无监控盲区。

2、人员进入报警功能

(1)支持基于视频画面的移动侦测功能，弱电间内一旦有人员移动，监控屏幕立即触发报警，报警画面会单独弹出显示独立画面。

(2)报警记录管理：所有报警事件均会被系统记录在录像机内，形成可查询的日志。

3、硬件网络要求

(1)监控存储设备：根据摄像机数量和存储时间需求，配备64路8盘位计算性能的NVR警戒录像机1台，配置8个8TB监控专用硬盘和配备32寸高清监视器1台，录像数据存储保存不少于30天。

(2)摄像机接入弱电间内的接入层交换机，有些需要增加POE交换机并最终通过医院局域网汇聚至监控中心。确保网络带宽满足多路高清视频传输需求。

(3)摄像机具有PoE（以太网供电）方式供电。
四、资金来源

单位自筹资金。

五、项目预算 
全项目招标控制价为58930.00元。
  六、报名要求

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2.投标人须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函，格式自拟。
七、工期要求
中标方应在合同签订后30日内完成。 

湛江市第一中医医院

                                      2026年7月8日
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