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湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH036） 
响应文件
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[bookmark: _Toc17187][bookmark: _Toc18588]一、设备信息表
[bookmark: _Toc98945845][bookmark: _Toc98945512]设备信息表
	公告名称
	湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告
（编号：           ）

	公告项目名称
	

	报名单位名称
（加盖公章）
	

	报名单位地址
	

	报名时间
	202  年   月   日

	报名单位联系人
	

	报名单位座机
	

	联系人手机号码
	

	报名单位电子邮箱
	

	产品名称
	（注：一个产品一张报名表）

	产品型号
	

	生产厂家
	

	产品数量
	

	医疗器械类别
	□一类  □二类  □三类  □未纳入管理类
	国产/进口
	□国产   □进口

	产品单价（含税）
	

	产品总价（含税）
	

	质保期（年）
	  


[bookmark: _Toc29778]
二、功能要求响应情况表
[bookmark: _Toc9426][bookmark: _Toc4036][bookmark: _Toc98945516][bookmark: _Toc98945849]设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：剥离器（240×2，枪形，叶片状，上弯）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：总长 240mm，头部叶片工作宽度 2mm，枪形（枪状）柄，叶片状钝性工作头，头部上弯结构；支持反复消毒使用；适用于神经外科显微手术，用于术中脑膜、神经、血管、软组织、骨膜的钝性剥离、分离、松解；枪形柄设计避开手部遮挡显微镜视野，上弯叶片适配深部解剖弧度，实现狭小术野精细钝性分离操作，降低神经血管误伤风险。
	

	1.2
	枪形柄角度设计合理，适配显微镜下操作；杆体软硬适中，具备适度刚性，剥离受力下不会发生不可逆弯折、扭曲变形；杆身过渡顺滑无台阶凸起，减少对神经、血管剐蹭损伤。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，到货需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：枪形操作手柄、杆身、2mm 宽叶片状上弯工作头部；全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc413][bookmark: _Toc10005]参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。
[bookmark: _Toc12551]

设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：后颅凹牵开器（280×30，活动式，4×4 钩，纯钩，直型）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：全长 280mm，牵开叶片宽度 30mm，活动式结构，4×4 钩纯钩、直型后颅凹专用牵开器；支持反复消毒使用；用于神经外科后颅窝开颅手术，对软组织、肌肉、颅骨瓣进行牵开暴露术野，稳定维持手术操作空间，满足后颅凹手术深部组织牵开需求。
	

	1.2
	器械整体力学强度优良，承受手术牵开张力下不变形、不弯曲；表面抛光处理，光滑不挂组织、缝线；耐腐蚀，可耐受多次压力蒸汽灭菌，支持反复消毒使用，反复灭菌后无锈蚀、变色、表层剥落。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，可耐受反复消毒灭菌，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：直型牵开杆体、活动调节锁紧组件、4×4 纯钩直型牵开叶片（2 片）、操作手柄；所有组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。



设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：乳突牵开器（150×22，活动式 3×4 钩，活节带齿，头弯 11°）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：全长 150mm，牵开叶片宽度 22mm，活动式结构，3×4 钩配置，活节带齿锁紧结构，牵开头部弯曲角度 11°；支持反复消毒使用；适用于神经外科乳突手术，用于乳突术野软组织、肌肉、骨膜牵开暴露，11° 弯头适配乳突解剖弧度，稳定维持手术操作空间，满足乳突区域深部术野牵开需求。
	

	1.2
	活动活节带齿锁紧机构调节顺畅，档位清晰，锁紧咬合牢靠；牵开受力状态下无自行滑移、松脱；解锁、调节操作灵敏，无卡滞、打滑现象，可根据术野需求灵活调节牵开张开幅度。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：主体杆体、活节带齿锁紧组件、头部弯曲 11° 的 3×4 钩牵开叶片（2 片）、操作手柄；全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。



设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：软轴牵开器（450×φ9.5）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：总长度 450mm，软轴外径 φ9.5mm；支持反复消毒使用；为神经外科专用软轴牵开器，软轴可弯曲塑形，用于深部狭小术野的组织牵开，适用于神经外科颅内、椎管内等深部手术，能够灵活调整牵开角度，稳定维持手术操作空间，满足深部狭小术野的牵开暴露需求。
	

	1.2
	器械整体力学性能优良，在临床手术牵开受力条件下，软轴不发生断裂、不可逆变形；表面抛光处理，光滑不挂组织、缝线；耐腐蚀，可耐受多次压力蒸汽灭菌，支持反复消毒使用，反复灭菌后无锈蚀、变色、表层剥落、软轴弹性衰减现象。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，可耐受反复消毒灭菌，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：钛合金软轴本体、牵开工作头部、操作手柄组件；全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。


设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：神经剥离器（240×5×φ1，带钩）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：总长 240mm，头部工作宽度 5mm，杆身直径 φ1mm，工作头部带钩结构；支持反复消毒使用；适用于神经外科手术，用于术中神经、血管、脑膜、软组织的分离、剥离、松解，带钩头部可用于轻柔钩挂提拉细小组织，适配深部狭小术野操作，减少对神经、血管的牵拉损伤。
	

	1.2
	杆身 φ1mm，杆体软硬适中，具备适度弹性，术中剥离受力时不会发生折断、不可逆弯折变形；杆身顺滑无台阶，减少对神经、血管的剐蹭损伤。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：操作手柄、φ1mm 杆身、5mm 宽度带钩工作头部；全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。





设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：双臂固定夹

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械为双臂固定夹，适用于神经外科手术中对手术器械、牵开系统、手术部件进行夹持、固定、锁紧定位；支持反复消毒使用；双臂开合角度调节灵活，夹持范围满足临床手术固定需求，夹持稳固，实现术中稳定固定，防止器械移位、松脱。
	

	1.2
	双臂开合、调节机构运行顺畅，无卡滞、打滑；锁紧结构锁紧可靠，承受术中牵拉、震动负荷时不发生自行松脱、位移；解锁操作灵敏，调节档位清晰。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：双臂夹体、调节组件、锁紧机构、操作手柄组件，全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。











设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：头皮夹钳（160mm）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械全长 160mm，为神经外科开颅手术专用器械，具备稳定夹持、安放头皮夹功能，可完成头皮切开后头皮血管夹闭止血，同时可用于术后头皮夹的取出；支持反复消毒使用；夹持力稳定，夹持过程头皮夹不滑脱、不松脱，满足临床手术止血操作需求。
	

	1.2
	钳头结构与标准医用头皮夹完全适配，钳喙光滑无毛刺、无卷边，开合顺畅，锁止牙咬合牢固，无打滑、卡滞现象；可稳定锁紧定位，释放头皮夹动作灵敏可靠。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、重量轻、耐腐蚀、生物相容性好，无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁共振环境周边使用。
	

	3.2
	器械整体为完整成品，包含：钳喙头部、关节铆钉、钳杆、带指圈手柄、锁止牙组件；配件齐全，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。








设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：显微镊 225×0.9,枪状，有齿

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：总长 225mm，头部宽度 0.9mm，枪状柄型，头部内侧带精细有齿结构，工作长度 100mm，扁柄带孔；支持反复消毒使用；适用于神经外科显微手术，显微镜下精细夹持、分离、提拉脑膜、软组织、筋膜；枪状柄设计避免手部遮挡手术视野，满足深部显微操作需求。
	

	1.2
	枪状柄角度设计合理，适配显微镜下操作；镊臂弹簧弹性适中，开合手感均衡，回弹稳定，无过紧、过松；反复开合无疲劳松弛；镊头闭合后对合严密，无错位、偏移、翘边。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质硬度不低于 300HV0.2，强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，到货需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：枪状扁柄（带孔）、弹性镊臂、0.9mm 宽有齿显微镊头，全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。







设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：显微组织镊 225，1×2 钩，枪状

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：全长 225mm，枪状柄型，头部为 1×2 钩显微组织镊；支持反复消毒使用；适用于神经外科显微手术，用于术中精细夹持、分离、提拉软组织、筋膜、脑膜等组织；枪状设计保证术者视线不受手部遮挡，满足显微镜下精细显微操作需求。
	

	1.2
	枪状柄角度设计合理，适配显微镜下操作视野；镊体弹性适中，开合手感均衡，夹持时回弹稳定，无过紧、过松现象；反复开合无疲劳松弛，镊头对合精准，无错位、偏移。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：枪状镊柄、弹性镊臂、1×2 钩显微镊头，全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。








设备功能要求响应情况表
	序号
	设备名称：钻颅吸引针（123×φ3.2）

	一
	功能要求
	报名公司响应

	1.1
	器械规格：器械总长度 123mm，吸引针针体外径 φ3.2mm；支持反复消毒使用。适用于神经外科钻颅手术，用于颅骨钻孔后，完成术区颅内组织冲洗、血性脑脊液、积血、碎屑的负压吸引，兼顾术中冲洗通路，适配钻颅孔狭小通道下操作，实现术中术野清理。
	

	1.2
	针体为中空通路结构，管路通畅无堵塞、无局部狭窄；负压吸引及液体冲洗通路互不干涉，进出液流畅；连接端可适配标准神经外科吸引装置、冲洗管路，连接匹配严密，工作状态无漏液、漏气。
	

	二
	是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑
是否专机专用耗材  是 □   否 ☑
	 

	
	无专用配套耗材
	

	三
	配置要求
	

	3.1
	器械主体材质为钛合金，材质符合医用外科器械相关国家标准；材质强度高、自重轻、耐腐蚀、生物相容性优良、无磁性，支持反复消毒使用，适合手术室核磁设备周边环境使用，到货需提供钛合金材质质量证明文件。
	

	3.2
	器械为完整成品，包含：操作手柄、φ3.2mm 中空针体、吸引冲洗工作头部、吸引管路连接接头；全部组件齐全完整，无缺件。
	

	四
	服务要求
	

	4.1
	交货期（7）天
	

	4.2
	整机原厂保修期限≥(10)年
	

	4.3
	允许采购进口产品    是 □      否 ☑
	

	4.4
	
	

	五
	其他要求（若有）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	六
	设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整）

	
	对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲）
	参数对应功能描述
	是否满足3家

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。







[bookmark: _GoBack]三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况
	零配件类型
	序号
	名称
	规格/型号
	价格

	易损零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	高值零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	

	易消耗零配件
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	…
	
	
	




[bookmark: _Toc24410]四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函
[bookmark: _Toc13536][bookmark: _Toc4156]（如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）


[bookmark: _Toc12813]
五、产品安装场地要求条件

[bookmark: _Toc6619]
六、产品白皮书及产品彩页

[bookmark: _Toc32737]
七、资质审查
[bookmark: _Toc9708][bookmark: _Toc2775][bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc8985][bookmark: _Toc98945517][bookmark: _Toc98945850]（一）制造商
[bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc23079]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc32337][bookmark: _Toc16651]2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc13139][bookmark: _Toc29553]3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc8973][bookmark: _Toc17064]4、中小企业声明函（中小企业提供）

[bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc3825][bookmark: _Toc4037]（二）供应商
[bookmark: _Toc27449][bookmark: _Toc32368]1、营业执照（三证合一的只需提供一种）
[bookmark: _Toc1575][bookmark: _Toc7913]2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）
[bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc5952]3、中小企业声明函（中小企业提供）
[bookmark: _Toc228][bookmark: _Toc31906]4、制造商授权代理资料
[bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc10102]5、法人证明及法人身份证复印件
[bookmark: _Toc19819][bookmark: _Toc6766]6、法人授权函及被授权人身份证复印件
[bookmark: _Toc18522][bookmark: _Toc30450][bookmark: _Toc3687]（三）产品
[bookmark: _Toc17613][bookmark: _Toc12473]1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）
[bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc26098]2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）
[bookmark: _Toc912][bookmark: _Toc23830]（四）本项目涉及的相关证件汇总
相关证件汇总表
	序号
	证书名称
	证书有效期
	颁发机构

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	






[bookmark: _Toc1025]八、用户名单
[bookmark: _Toc21623][bookmark: _Toc8574]近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单






















[bookmark: _Toc11400]九、售后承诺

10、 [bookmark: _Toc24852]产品报价单
[bookmark: _Toc6168][bookmark: _Toc485]一、报价单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价(万元)

	1
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	报名总价金额：￥               万元；    大写：               万元整

	配置清单

	...
	
	
	
	
	
	
	

	质保年限
	
	质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等）
	

	设备使用年限
	
	
	

	制造商名称
	

	制造商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	制造商联系人
	
	联系人电话
	

	供应商名称
	

	供应商是否中小企业
	微型企业  小型企业  中型企业  大型企业

	供应商联系人
	
	联系人电话
	


注： 
1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

            供应商名称(加盖公章)：
日期：   
4

